diff -Naur lirc-0.9.0-old/drivers/lirc_wpc8769l/lirc_wpc8769l.c lirc-0.9.0-new/drivers/lirc_wpc8769l/lirc_wpc8769l.c
--- lirc-0.9.0-old/drivers/lirc_wpc8769l/lirc_wpc8769l.c	2011-07-27 20:45:36.000000000 -0700
+++ lirc-0.9.0-new/drivers/lirc_wpc8769l/lirc_wpc8769l.c	2011-07-27 20:46:22.000000000 -0700
@@ -361,14 +361,14 @@
 		size = count << 3;
 
 		ldata = (unsigned long *) data_buf;
-		next_one = generic_find_next_le_bit(ldata, size, 0);
+		next_one = find_next_bit_le(ldata, size, 0);
 
 		if (next_one > 0)
 			put_pulse_bit(next_one
 				* WPC8769L_USECS_PER_BIT);
 
 		while (next_one < size) {
-			next_zero = generic_find_next_zero_le_bit(ldata,
+			next_zero = find_next_zero_bit_le(ldata,
 				size, next_one + 1);
 
 			put_space_bit(
@@ -376,7 +376,7 @@
 				* WPC8769L_USECS_PER_BIT);
 
 			if (next_zero < size) {
-				next_one = generic_find_next_le_bit(ldata,
+				next_one = find_next_bit_le(ldata,
 					size, next_zero + 1);
 
 				put_pulse_bit(
