From 80568ea362dfff9a75bd90e71891e70b1a0d3145 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jernej Skrabec <jernej.skrabec@gmail.com>
Date: Sat, 15 Mar 2025 18:55:13 +0100
Subject: [PATCH] configs: Make all H6 devices use I2C PMIC

Signed-off-by: Jernej Skrabec <jernej.skrabec@gmail.com>
---
 configs/beelink_gs1_defconfig | 1 +
 configs/orangepi_3_defconfig  | 1 +
 2 files changed, 2 insertions(+)

diff --git a/configs/beelink_gs1_defconfig b/configs/beelink_gs1_defconfig
index 3d2679a34d3b..57a273c668a1 100644
--- a/configs/beelink_gs1_defconfig
+++ b/configs/beelink_gs1_defconfig
@@ -3,4 +3,5 @@ CONFIG_CIR=y
 CONFIG_CIR_PROTO_NEC=y
 CONFIG_CIR_WAKE_CODE=0x8051
 CONFIG_CIR_USE_OSC24M=y
+CONFIG_I2C_PINS_PL0_PL1=y
 CONFIG_MFD_AXP20X=y
diff --git a/configs/orangepi_3_defconfig b/configs/orangepi_3_defconfig
index 91e60fc1462f..2647faa29bd5 100644
--- a/configs/orangepi_3_defconfig
+++ b/configs/orangepi_3_defconfig
@@ -1,3 +1,4 @@
 CONFIG_PLATFORM_H6=y
 CONFIG_CIR=y
+CONFIG_I2C_PINS_PL0_PL1=y
 CONFIG_MFD_AXP20X=y
-- 
2.48.1

